**Parte I**

**HTTP**

1. (imagem 1) 00:e0:4c:60:3d:d0
2. (imagem 2) 00:0c:29:d2:19:f0. A trama Ethernet é destinada ao servidor onde está alojado o site do Cesium (Vmware).

ss

1. (imagem 3) 0x0800. Diz-nos que o protocolo utilizado ao nível da rede é o IPv4.
2. (imagem 4)
   1. São utilizados 54 bytes antes do caratere “G” (47 é o código ASCII da letra “G” em hexadecimal).
   2. 428 - 6 - 6 - 2 - 4 = 410 bytes (dados ou payload)

Overhead = 18/428 = 4,2%

1. (imagem 5) O valor hexadecimal do campo FCS da trama capturada 0x0d0a0d0a mas deveria ser 0x2e11ec44. Assim, podemos concluir que houve erros na transmissão da trama (i.e. os dados/payload que chegaram ao destino diferem dos dados que foram transmitidos originalmente).
2. (imagem 6) 00:0c:29:d2:19:f0. Corresponde ao Vmware\_d2:19:f0, o servidor onde está alojado o site do Cesium.
3. (imagem 7) 00:e0:4c:60:3d:d0. Corresponde à placa de rede da nossa máquina (RealtekS\_60:3d:d0 - fabricante da placa de rede).
4. (imagem 8) 0x0800. Diz-nos que o protocolo utilizado ao nível da rede é o IPv4.
5. (imagem 9) Foi um text/html (código da página inicial do site do Cesium).

**ARP**

1. A primeira coluna faz referência ao endereço IP que é um endereço lógico e corresponde ao nível de rede. A segunda coluna faz referência ao endereço MAC que é um endereço físico e corresponde ao nível da ligação de dados. A terceira coluna corresponde ao tipo ***ACABAMOS DEPOIS***
2. (imagem 11) Origem: 0x00 e0 4c 60 3d d0. Destino: 0xff ff ff ff ff ff. O nosso computador quer aceder ao site miei.di.uminho.pt e conhece o endereço IP do servidor onde o site está alojado através da resolução de nomes providenciada pelo DNS. No entanto, ainda necessita de saber o endereço MAC para efetuar a comunicação com o servidor. Para isso, em primeiro lugar, tenta ver se existe na sua tabela ARP uma correspondência entre o endereço IP conhecido e um endereço MAC. Como tal não aconteceu (porque foi limpa a cache da tabela ARP), o nosso computador teve de efetuar um broadcast (i.e. enviar um ARP request) utilizando como endereço MAC de destino o endereço ff:ff:ff:ff:ff:ff (que denota o broadcast), pedindo às restantes máquinas da rede local que forneçam o endereço MAC associado ao IP. Como o servidor ao qual estamos a tentar aceder não se encontra na rede local ao nosso computador, é o router da rede que se encarrega de fornecer o endereço MAC pedido.
3. (imagem 12) 0x0806. Indica que a trama Ethernet corresponde ao protocolo ARP.
4. (imagem 13) O ARP opcode é “request (1)”. Especifica que o conteúdo que é do tipo relativo ao protocolo ARP é, mais concretamente, um ARP request (pedido para conhecer o endereço MAC a partir de um endereço IP conhecido).
5. (imagem 14) Sim, a mensagem ARP contém o endereço IP de origem (192.168.100.200). É feito um pedido para conhecer o endereço MAC a partir de um endereço IP conhecido.
6. (imagem 15)
   1. O valor do ARP opcode é “reply (2)”. Indica que é a resposta ao ARP request, contendo a associação entre o endereço IP que lhe foi enviado e o endereço MAC que lhe era pedido.
   2. A resposta (endereço MAC 50:b7:c3:77:a9:fe) encontra-se …
7. Origem: 0x50 b7 c3 77 a9 fe (endereço MAC). Destino: 0x00 e0 4c 60 3d d0 (endereço MAC). Em primeiro lugar, podemos notar que o endereço de destino do ARP reply é o endereço de origem do ARP request e corresponde ao nosso computador. Em segundo lugar, podemos verificar que foi recebido o endereço MAC que era pedido.